**Какую нагрузку выдерживает такой пол?**

Расчетная нагрузка — 500 кг/м2, т.е. массивный шкаф, рояль и другие тяжелые предметы можно ставить, не боясь изменения геометрии сухого пола.

**Можно ли использовать сухой пол под плитку?**

Да, Вы можете уложить любое напольное покрытие. В случае с плиткой необходимо перед укладкой плитки нанести на черновой пол латексную гидроизоляцию Клей мы рекомендуем эластичный или суперэластичный

**Можно ли сделать водяной пол под сухой стяжке?**

Если вы имеете ввиду водяной теплый пол то да, можно. Только при укладке труб системы в керамзит теплопроводность ее будет частично снижена на 10% — 20%

**Минимальная толщина сухой стяжки?**

4 см где 2 см это минимальный слой керамзита и 2 см толщина плит ГВЛ.

**Какие отличия сухой и полусухой стяжки?**

**Полусухая стяжка** оптимальный вариант для монолитных, коммерческих не жилых помещений с крепким перекрытием без трещин т.к имеет большой вес, звонкая и имеет срок высыхания нельзя пользоваться сразу!

**Сухая стяжка** на данный момент является лучшим вариантом для жилых помещений или при поэтапной замене пола если есть мебель.

**Сколько стоит вызов замерщика?**

Эта бесплатная услуга